Характеристики ГРУЗОВОЙ ЭВАКУАТОР НА БАЗЕ ШАССИ SHACMAN X3000 (8X4)
Модель шасси                    SHACMAN X3000
Двигатель                           WEICHAI, WP12.430E50 (430л.с.)
Колёсная формула             8х4
[bookmark: _GoBack]г/п 1 лебедки                      30 000 кг
г/п 2 лебедки                      30 000 кг
КПП 12JSD200TA-B+KOM QH50
