[bookmark: _GoBack]Характеристики ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА SHANMON 388H РАВНОВЕЛИКИЕ КОЛЕСА 6В1
	Объем фронтального погрузчика, м3
	1,2

	             Объем экскаваторного ковша, м3
	0,3

	Колесная формула
	4х4

	Эксплуатационная масса, кг
	10 600

	Размер шин
	16.9-28

	Управление
	джойстики

	Двигатель, л.с.
	Yuchai YC4A105Z-T20, 75 кВт.

	Модель гидронасоса
	Jinan Quancheng

	Мосты
	CARRARO

	КПП
	модель SHANMON ZL30W. Тип – гидромеханическая (4-вперед, 4-назад)

	



Комплектация:
	Фронтальный ковш 6 в 1(челюстной с вилами), телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическим  быстросъемом, кондиционер, крабовый ход, разводка для подключения гидромолота, гидравлическое смещение каретки, коробка передач с электронным управлением, камера заднего вида, передние/задние рабочие фары-LED, магнитофон с USB, защита от опрокидывания и падения-ROPS&FOPS, система стабилизации фронтального ковша (SRS/ride control)





